### Модификация сетей

##### По географическому признаку:

**WAN:** Глобальная сеть в рамках всего земного шара

**MAN:** Муниципальная сеть в рамках одного административного контроля (кому то принадлежат)

**LAN:** Локальная сеть

WAN сеть - Интернет. Сеть построена на базе стека протоколов TCP/IP

##### По рангам:

**Одноранговые:** узлы взаимодействуют по принципу равный равному. Нет четкой выделенной роли клиента и сервера. Каждый узел может выстапать одновременно и клиентом и сервером (BitTorrent как пример)

**Клиент-серверные:** сети с выделенным сервером, Dedicated Server. Четко выделенная роль сервера и четко выделенная роль клиента. Клиент отправляет запрос, сервер отвечает