### Интерфейсы

C - copper (медь)

F - fider (оптоволокно)

W - WiFi

##### Физические:

PT-HOST-NM-1AM -

PT-HOST-NM-1CE - copper ethernet (10Мбит/с)

PT-HOST-NM-1CFE - copper fast ethernet (100Мбит/с)

PT-HOST-NM-1CGE - copper gigabit ethernet (1000Мбит/с)

PT-HOST-NM-1FFE - fider fase ethernet (100Мбит/с)

PT-HOST-NM-1FGE - fider gigabit ethernet (1000Мбит/с)

PT-HOST-NM-1W - WiFi 2.4GHz LAN

PT-HOST-NM-1W-A - WiFi 5GHz 802.11a network

PT-HOST-NM-1W-AC - WiFi 5GHz 802.11ac or 2.4GHz 802.11b network

PT-HOST-NM-3G/4G -

PT-HOST-NM-COVER -