### Сетевые интерфейсы

##### 100Мб

ч

##### 1Гб

Может работать в режиме full-duplex

Используют 4 пары проводов

Нет разницы трансмит или ресив, каждый одновременно передает и отправляет

При одновременной передаче на одном проводе, при смешивании пакетов, один сетевой интерфейс вычетает свой пакет и получает пакет отправителя, также делает второй сетефой интерфейс

Вычесть свой пакет можно только если навстречу идет 1 сигнал, при концентраторе вычесть и получить нужное значение не получится т.к. могут идти навстречу сразу несколько сигналов